|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAME | C\_PIN | FMC\_PINS | STANDARD | FMC\_DIRECTION | DESCRIPTION |
| CAMERA\_I2C\_SCL | G27 |  |  | inout |  |
| CAMERA\_I2C\_SDA | G28 |  |  | inout |  |
| CAMERA\_PWDN\_n | C27 |  |  | output |  |
| CAMERA\_RESV\_PIN | D12 |  |  | output |  |
| MIPI\_CS\_n | G25 |  |  | output |  |
| MIPI\_I2C\_SCL | G21 |  |  | inout |  |
| MIPI\_I2C\_SDA | G22 |  |  | inout |  |
| MIPI\_MCLK | D8 |  |  | output |  |
| MIPI\_PIXEL\_CLK | G33 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_D[0] | G16 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_D[1] | C14 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_D[2] | C15 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_D[3] | G15 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_D[4] | G12 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_D[5] | G13 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_D[6] | C11 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_D[7] | G10 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_D[8] | G9 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_D[9] | C10 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_HS | C19 |  |  | input |  |
| MIPI\_PIXEL\_VS | C18 |  |  | input |  |
| MIPI\_REFCLK | G18 |  |  | output |  |
| MIPI\_RESET\_n | G24 |  |  | output |  |
| CLK\_12MHZ | D11 |  |  | output |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |